Flerbostadshus - Totalentreprenad

Teknisk beskrivning

Bahco Kv 7, Enköping

Datum: 2018-03-16

Upprättad av: Peab

 **Reviderad**: 2019-05-05

**Teknisk beskrivning**

Grundläggning: Grundläggning utföres med pålar.

Stomme: Stomme av betongväggar och stålpelare.

Bjälklag: HDF med pågjutning

Tak: Yttertakskonstruktion av trätaksstolar. Taktäckning utförs av papp.

Yttervägg: Prefabricerade utfackningselement med stålregelstomme. Fasad av puts på putsskiva.

Badrum: Badrum är prefabricerade volymselement som levereras komplett invändigt med ytskikt och beslagning.

Balkonger: Utvändiga balkonger utförs av förtillverkade betongelement. Dragstag från balkongplatta fästs in i fasad.

Armatur och eluttag monteras vid balkong och uteplats.

Fönster/fönsterdörrar: Fönster och fönsterdörrar av trä med ytterbåge beklädd av aluminium.

Entrépartier: Entrepartier är av aluminium och försedda med kodlås. Dörr vid huvudentré förses med dörröppningsautomatik

Balkong: Balkongplattor av prefabricerade betongelement.

Innerväggar(ej stomme):Innerväggar består av gipsväggar med regelstomme

Tamburdörr: Tamburdörr Daloc säkerhetsklass 3. Låscylinder med serviceläge, sk 22:00 läge

Trappor: Invändiga trappor av prefabricerad betong

Rumskomplettering: Golvbeläggningar, väggbeklädnader, undertak, snickerier samt beslagning enligt typrumsbeskrivning

Tele: Lägenheterna ansluts till Telia tripple play

VVS: Undercentral i hus 2 är ansluten till fjärrvärme. Värmen fördelas till hus 1 och hus 2 via en internkulvert. Lägenheter värms med vattenradiatorer. Ventilationssystemet består av centralt ventilationsaggregat med återvinning typ FTX.